.. _cn_magicnumbers:

.. include:: ../disclaimer-zh_CN.rst

:Original: :ref:`Documentation/process/magic-number.rst <magicnumbers>`

如果想评论或更新本文的内容，请直接发信到LKML。如果你使用英文交流有困难的话，也可
以向中文版维护者求助。如果本翻译更新不及时或者翻译存在问题，请联系中文版维护者::

        中文版维护者： 贾威威 Jia Wei Wei <harryxiyou@gmail.com>
        中文版翻译者： 贾威威 Jia Wei Wei <harryxiyou@gmail.com>
        中文版校译者： 贾威威 Jia Wei Wei <harryxiyou@gmail.com>

Linux 魔术数
============

这个文件是有关当前使用的魔术值注册表。当你给一个结构添加了一个魔术值，你也应该把这个魔术值添加到这个文件，因为我们最好把用于各种结构的魔术值统一起来。

使用魔术值来保护内核数据结构是一个非常好的主意。这就允许你在运行期检查(a)一个结构是否已经被攻击，或者(b)你已经给一个例行程序通过了一个错误的结构。后一种情况特别地有用---特别是当你通过一个空指针指向结构体的时候。tty源码，例如，经常通过特定驱动使用这种方法并且反复地排列特定方面的结构。

使用魔术值的方法是在结构的开始处声明的，如下::

        struct tty_ldisc {
	        int	magic;
        	...
        };

当你以后给内核添加增强功能的时候，请遵守这条规则！这样就会节省数不清的调试时间，特别是一些古怪的情况，例如，数组超出范围并且重新写了超出部分。遵守这个规则，‪这些情况可以被快速地，安全地避免。

		Theodore Ts'o
		  31 Mar 94

给当前的Linux 2.1.55添加魔术表。

		Michael Chastain
		<mailto:mec@shout.net>
		22 Sep 1997

现在应该最新的Linux 2.1.112.因为在特性冻结期间，不能在2.2.x前改变任何东西。这些条目被数域所排序。

		Krzysztof G.Baranowski
	        <mailto: kgb@knm.org.pl>
		29 Jul 1998

更新魔术表到Linux 2.5.45。刚好越过特性冻结，但是有可能还会有一些新的魔术值在2.6.x之前融入到内核中。

		Petr Baudis
		<pasky@ucw.cz>
		03 Nov 2002

更新魔术表到Linux 2.5.74。

		Fabian Frederick
                <ffrederick@users.sourceforge.net>
		09 Jul 2003

===================== ================ ======================== ==========================================
魔术数名              数字             结构                     文件
===================== ================ ======================== ==========================================
PG_MAGIC              'P'              pg_{read,write}_hdr      ``include/linux/pg.h``
APM_BIOS_MAGIC        0x4101           apm_user                 ``arch/x86/kernel/apm_32.c``
FASYNC_MAGIC          0x4601           fasync_struct            ``include/linux/fs.h``
SLIP_MAGIC            0x5302           slip                     ``drivers/net/slip.h``
MGSLPC_MAGIC          0x5402           mgslpc_info              ``drivers/char/pcmcia/synclink_cs.c``
BAYCOM_MAGIC          0x19730510       baycom_state             ``drivers/net/baycom_epp.c``
HDLCDRV_MAGIC         0x5ac6e778       hdlcdrv_state            ``include/linux/hdlcdrv.h``
KV_MAGIC              0x5f4b565f       kernel_vars_s            ``arch/mips/include/asm/sn/klkernvars.h``
CODA_MAGIC            0xC0DAC0DA       coda_file_info           ``fs/coda/coda_fs_i.h``
YAM_MAGIC             0xF10A7654       yam_port                 ``drivers/net/hamradio/yam.c``
CCB_MAGIC             0xf2691ad2       ccb                      ``drivers/scsi/ncr53c8xx.c``
QUEUE_MAGIC_FREE      0xf7e1c9a3       queue_entry              ``drivers/scsi/arm/queue.c``
QUEUE_MAGIC_USED      0xf7e1cc33       queue_entry              ``drivers/scsi/arm/queue.c``
NMI_MAGIC             0x48414d4d455201 nmi_s                    ``arch/mips/include/asm/sn/nmi.h``
===================== ================ ======================== ==========================================
