collecting data about the lifeview models and the config coding on
gpio pins 0-9 ...
==================================================================

bt878:
 LR50 rev. Q ("PARTS: 7031505116), Tuner wurde als Nr. 5 erkannt, Eingänge
 SVideo, TV, Composite, Audio, Remote. CP9..1=100001001 (1: 0-Ohm-Widerstand
 gegen GND unbestückt; 0: bestückt)

------------------------------------------------------------------------------

saa7134:
                /* LifeView FlyTV Platinum FM (LR214WF) */
                /* "Peter Missel <peter.missel@onlinehome.de> */
                .name           = "LifeView FlyTV Platinum FM",
                /*      GP27    MDT2005 PB4 pin 10 */
                /*      GP26    MDT2005 PB3 pin 9 */
                /*      GP25    MDT2005 PB2 pin 8 */
                /*      GP23    MDT2005 PB1 pin 7 */
                /*      GP22    MDT2005 PB0 pin 6 */
                /*      GP21    MDT2005 PB5 pin 11 */
                /*      GP20    MDT2005 PB6 pin 12 */
                /*      GP19    MDT2005 PB7 pin 13 */
                /*      nc      MDT2005 PA3 pin 2 */
                /*      Remote  MDT2005 PA2 pin 1 */
                /*      GP18    MDT2005 PA1 pin 18 */
                /*      nc      MDT2005 PA0 pin 17 strap low */

                /*      GP17    Strap "GP7"=High */
                /*      GP16    Strap "GP6"=High
                                0=Radio 1=TV
                                Drives SA630D ENCH1 and HEF4052 A1 pins
                                to do FM radio through SIF input */
                /*      GP15    nc */
                /*      GP14    nc */
                /*      GP13    nc */
                /*      GP12    Strap "GP5" = High */
                /*      GP11    Strap "GP4" = High */
                /*      GP10    Strap "GP3" = High */
                /*      GP09    Strap "GP2" = Low */
                /*      GP08    Strap "GP1" = Low */
                /*      GP07.00 nc */
