EXTCON FOR PALMAS/TWL CHIPS

PALMAS USB COMPARATOR
Required Properties:
 - compatible: should contain one of:
   * "ti,palmas-usb-vid".
   * "ti,twl6035-usb-vid".
   * "ti,palmas-usb" (DEPRECATED - use "ti,palmas-usb-vid").
   * "ti,twl6035-usb" (DEPRECATED - use "ti,twl6035-usb-vid").

Optional Properties:
 - ti,wakeup : To enable the wakeup comparator in probe
 - ti,enable-id-detection: Perform ID detection.
 - ti,enable-vbus-detection: Perform VBUS detection.

palmas-usb {
       compatible = "ti,twl6035-usb", "ti,palmas-usb";
       ti,wakeup;
};
